# 艾科接入网关链路连接地址，使用统一的格式tcp://地址:端口号
# 配置格式如下示例：
# 示例1：tcp://192.168.4.216:20000
# 示例2：tcp://192.168.4.216:20000;tcp://192.168.4.216:20001
# 支持配置多网关地址，使用;来分隔，当一个网关连接失败会轮询连接其他网关
# Api支持自动重连
URL=tcp://192.168.2.17:8888;

###########################################
##############  Api Parameter  ############
###########################################

# 是否详细打印Api日志（详细日志包括请求的输入值、响应接口的输出值以及必要的Api日志，非详细的日志只有必要的Api日志），其中必要的Api日志不会影响Api性能
# =0表示关闭详细打印
# =1表示打开详细打印
# 此参数默认关闭
# 注意：详细的Api日志会影响Api性能，建议在调试或者定位时打开此参数
SuperLog=0

# Api报单发送、报单回报线程绑定核心，在配置此参数前，需要先进行隔核操作
# 示例：
# =-1表示不进行绑核操作
# =3表示Api回报线程绑定核心3
CpuCore=-1

# 当前api连接报单网关的标识，可以填写任意字符串，多个api之间不重复即可
# 最大填写18个字符
PlatformSerialNum=GatewayApiTest2
